Утверждаю:

Менеджер по компетенции «Столярное дело»

Потапов А.В.

Рабочая площадка для экспертов 4мх3м

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3 м

**O**

**220v 2 kv**

**O**

**220v 2 kv**

**O**

**220v 2kv**

Верстак

Верстак

Верстак

Верстак

Верстак

П

П

**MFT**

**MFT**

**П**

**MFT**

**П**

**MFT**

**MFT**

**П**

СПУУ

СПУУ

**П**

СПУУ

**СФ**

СПУУ

**П**

**СФ**

ФО

Ф

СР

СПУУ

ЛС

**O**

**220v 2 kv**

**O**

**220v 2 kv**

Зона оценки результатов выполнения конкурсных заданий 6мх3м

220v 2kv

**O**

220v 2kv

**O**

220v 2kv

**O**

15 м

**П**

**ПС**

Капекс

Капекс

Капекс

СВ

П

П

П

380v 4kv

**O**

380v 4kv

**O**

380v 4kv

**O**

Склад 4мх2м

Выход

18 м

СВ Станок сверильно-пазовальный

ЛС Станок ленточно-пильный

4м х 4м Раздевалка для участников

4м х 4м Комната для эксперта CIS

СФ – Стол фрезерный

Ф Станок фрезерный

СР Станок фуговально-рейсмусовый

ФО Станок форматно- обрезной

О 380v 4k Розетка 380 вольт 4квт.

О 220v 2k Розетка 220 вольт 2квт.

СПУУ Стационарная пылеулавливающая установка 380 вольт 2 квт.

П Пылесос

ПС – Пила строительная

MFT Стол (MFT)